# 压力容器年度检查报告

报告编号：${reportHiYlrq.yearReportNo}

压力容器年度检查报告

使用单位： | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司
容器名称： | ${devYlrq.devname}
单位内编号： | ${devYlrq.regno}
使用证号： | ${devYlrq.useno}
注册代码： | ${devYlrq.regno}
检查日期： | ${checkDate}

扬子石化－巴斯夫有限责任公司

BASF- YPC Company Limited

压力容器年度检查报告

报告编号： | ${reportHiYlrq.yearReportNo}

设备名称 | ${devYlrq.devname} | 容器类别 | ${devYlrq.vesselType}
使用证登记编号 | ${devYlrq.useno} | 单位内编号 | ${devYlrq.devno}
使用单位名称 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司
设备使用地点 | 南京市江北新区乙烯路266号 <#if devYlrq.plantCode??> ${devYlrq.plantCode}装置 <#if devYlrq.unit!="’’"> ${devYlrq.unit}单元
安全管理人员 | ${securityManager} | 联系电话 | ${securityManagerPhone}
安全状况等级 | ${reportHiYlrq.safeClass} | 下次定期检验日期 | ${nextWarnDateYear}年${nextWarnDateMonth}月
检查 依据 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）
问题 及其 处理 | 检查发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见（必要时附图或者附页）
${reportHiYlrq.problem}
检查 结论 | ${con} | 允许（监控）使用参数
压 力 | ${reportHiYlrq.desPressure} | MPa | 温 度 | ${reportHiYlrq.desTemp} | ℃
介 质 | ${reportHiYlrq.medium}
下次年度检查日期： | ${nextCheckDateYear}年${nextCheckDateMonth}月
说明 | (监控运行需要解决的问题及完成期限)
检查 |  | 日期 | ${inspectorOneEndTime} |
| ${inspectorTwoEndTime}
| ${inspectorThreeEndTime}
审核 |  | 日期 | ${auditorEndTime}
审批 |  | 日期 | ${approverEndTime}

报告编号： | ${reportHiYlrq.yearReportNo}

压力容器年度检查报告附页

检查项目 | 检查 结果 | 备注
容器管理 | 1. | 管理制度、操作规程、运行记录 | ${reportHiYlrq.pj1} |
2. | 设计文件、竣工图样、产品合格证、质量证明文件、安装使用说明 | ${reportHiYlrq.pj2} |
3. | 监督检验证书以及安装、改造、修理等资料 | ${reportHiYlrq.pj3} |
4. | 使用登记证，使用登记表是否与实际相符 | ${reportHiYlrq.pj4} |
5. | 日常维护保养、定期安全检查记录 | ${reportHiYlrq.pj5} |
6. | 年度检查、定期检验报告齐全，报告中问题解决 | ${reportHiYlrq.pj6} |
7. | 作业人员定期培训情况 | ${reportHiYlrq.pj7} |
容器本体 及运行情况 | 8. | 设备铭牌、漆色、标志、使用证号码 | ${reportHiYlrq.pj8} |
9. | 本体裂、过热、变形、泄漏、损伤情况 | ${reportHiYlrq.pj9} |
10. | 接口部位、焊接接头等裂纹、泄漏、损伤情况 | ${reportHiYlrq.pj10} |
11. | 外表面腐蚀、异常结霜、结露情况 | ${reportHiYlrq.pj11} |
12. | 保温层、隔热层、衬里情况 | ${reportHiYlrq.pj12} |
13. | 检漏孔、信号孔 | ${reportHiYlrq.pj13} |
14. | 容器与相邻管道、构件间异常振动、响声、摩擦 | ${reportHiYlrq.pj14} |
15. | 支承、支座、基础、紧固螺栓 | ${reportHiYlrq.pj15} |
16. | 遮阳罩、操作台紧固 | ${reportHiYlrq.pj16} |
17. | 罐体与底盘等连接 | ${reportHiYlrq.pj17} |
18. | 波板、罐内扶梯与罐体连接 | ${reportHiYlrq.pj18} |
19. | 罐车拉紧带、鞍座、中间支座 | ${reportHiYlrq.pj19} |
20. | 气液相管及其它管路 | ${reportHiYlrq.pj20} |
21. | 疏水、排放、排污装置 | ${reportHiYlrq.pj21} |
22. | 设备运行稳定情况 | ${reportHiYlrq.pj22} |
23. | 接地装置 | ${reportHiYlrq.pj23} |
24. | 安全状况等级为4级的压力容器的监控措施 | ${reportHiYlrq.pj24} |
安全附件 或设施 | 25. | 安全阀 | ${reportHiYlrq.pj25} |
26. | 压力表 | ${reportHiYlrq.pj26} |
27. | 爆破片 | ${reportHiYlrq.pj27} |
28. | 测温仪表 | ${reportHiYlrq.pj28} |
29. | 液位计 | ${reportHiYlrq.pj29} |
30. | 快开门安全联锁装置 | ${reportHiYlrq.pj30} |
31. | 紧急切断装置 | ${reportHiYlrq.pj31} |
其他 | 32. | 装卸软管、装卸阀门 | ${reportHiYlrq.pj32} |

注：没有或未进行的检查项目在检查结果栏打“一”；无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“×”，并在备注中说明。